Приложение № 1

к Объявлению №22 от 26.05.2021

Перечень закупаемых товаров

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | Описание | Ед.  изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок и условия поставки | Место поставки |
| 1 | Матрас противопролежневый с компрессором | Противопролежневый матрас ячеистый является многофункциональным и качественным устройством. Применяется матрас для профилактики пролежней и лечения пролежней средней стадии. Он изготовлен из специального гипоаллергенного материала. Сами камеры выполнены как пчелиные соты, которые заполняются воздухом в шахматном порядке. С помощью насоса, который характеризуется бесшумной работой, воздух поступает в эти самые «соты». Существует возможность установки ритма потока. Мощность давления устанавливается в соответствии с физическими параметрами и массой пациента.Противопролежневый матрас  ячеистый функционирует без остановки, что влечет за собой улучшение кровотока пациента, физического состояния, а также облегчение курса реабилитации. Воздействие данного матраца распространяется и на предотвращение необратимых процессов, которые связаны с повреждениями мягких тканей.**Свойства и преимущества:**Гипоаллергенный высококачественный материал на основе поливинилхлоридаРегулируемое давление воздухаБесшумный электронасосУдобное управлениеНепрерывный эффект массажаНаполнение воздуха в шахматном порядкеВоздушные камеры выполнены в виде пчелиных сотКомпрессор можно разместить на полу или на боковом ограждении кроватиКомпрессор без режима статики**Комплектация:**Матрац медицинский противопролежневыйТрубка для соединения 2 штКомпрессор электрический (насос воздушный)Ремкомплект: заплата из ПВХ 2 шт., клеевой состав 1 штПаспорт**Технические характеристики:**Габариты и размеры матраса (в рабочем виде), длина-ширина- высота не менее 2080\*910\*65-85 ммРазмер электронасоса: не менее 235\*120\*110 ммДопускаемая нагрузка на матрас не менее: 120 кгВес нетто не более 2,8 кгРежим работы компрессора - непрерывныйБлок Электро Питания: напряжение переменное 230 В, 50HzПотребление электричества не более 8 ВтДлительность цикла 5-8 минКатегория безопасности: Класс IIЗащита от контакта с электричеством: Тип В Гарантия не менее 1 года. | шт | 15 | 25000,00 | 375000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 2 | Стаканчик для небулайзеров OMRON | Камера для компрессорных небулайзеров OMRON NE-C24 Kids / OMRON NE-С28 / OMRON NE-С28P / OMRON NE-С29 Pro / OMRON Elite NE-С30 измельчает специальные лекарственные препараты для ингаляции до аэрозольного состояния со средним размером частиц 3 мкм, что позволяет лекарственным препаратам проникать во все участки дыхательной системы.  В небулайзерной камере для компрессорных небулайзеров OMRON применяется технология Virtual Valve Technology. Запатентованное строение камеры и специальные отверстия загубника, которые используются как клапаны в процессе вдыхания лекарственных препаратов, значительно экономят расход лекарства и повышают эффективность процедуры. Простота и универсальность в использовании камеры особенно важна для пожилых и ослабленных людей, а также детей. Обязательным условием успешной ингаляционной терапии является дезинфекция всех элементов небулайзерной камеры после каждого сеанса лечения. Допускаются кипячение в течение 15 минут, стерилизация при 134°C в течение 3 минут или обработка специальными дезинфицирующими средствами.  Объем: 10 мл. | шт | 5 | 3350,00 | 16750,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
|  | ИТОГО | 391750,00 | | | | |  |  |

\*DDP (англ. delivered duty paid): товар доставляется заказчику в место назначения, указанное в договоре, очищенный от всех таможенных пошлин и рисков.

И.о. главного врача Колесник А.И.